|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 品名 | 個數 | 示意圖 |
| 1 | 按鈕 | 至少 3 個 |  |
| 2 | 電阻 10K Ω | 若干 |  |
| 3 | 電阻 220 Ω | 若干 |  |
| 4 | 七段顯示器 （共陰共陽皆可,建議共陰） | 至少 1 個 |  |
| 5 | 16X2LCD （背面自帶控制介面） | 至少 1 個 | 一張含有 電子產品, 電子元件, 電路, 電路元件 的圖片  AI 產生的內容可能不正確。一張含有 文字, 電子產品, 陳列, 綠色 的圖片  AI 產生的內容可能不正確。 |
| 6 | 減速馬達 | 至少 1 個 |  |
| 7 | 超音波測距模組 | 至少 1 個 |  |
| 8 | SG90 舵機 | 至少 1 個 |  |
| 9 | 杜邦線  （公母、公公，不限長度） | 若干 | 一張含有 文字, 披巾 的圖片  AI 產生的內容可能不正確。 |
| 10 | 麵包板 | 至少一個 | 一張含有 文字 的圖片  AI 產生的內容可能不正確。 |